# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominal gerilim | V= | 18
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 0–2000
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–5400
Tek darbe enerjisi EPTA-Procedure 05:2016'ya uygundur | J | 2,0
Uç girişi |  | SDS plus
Maks. delme çapı |  |
Beton | mm | 16
Çelik | mm | 13
Ahşap | mm | 25
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaB) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
İşletim sırasındaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-.
Önerilen şarj cihazları |  | AL 18...

A)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 4.0 Ah W-. ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans