# Πρόσθετη λαβή

- Προσέχετε, η πρόσθετη λαβή να είναι πάντοτε γερά σφιγμένη. Διαφορετικά μπορεί κατά την εργασία να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.

## Περιστροφή της πρόσθετης λαβής (βλέπε εικόνα A)

Μπορείτε να στρέψετε την πρόσθετη λαβή (15) κατά βούληση, για την επίτευξη μιας ασφαλούς και ξεκούραστης στάσης εργασίας.

- Λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (14) της πρόσθετης λαβής (15) και στρέψτε την πρόσθετη λαβή (15) στην επιθυμητή θέση. Μετά βιδώστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (14) της πρόσθετης λαβής (15) ξανά σταθερά.
  Προσέξτε, ώστε ο δακτύλιος σύσφιγξης της πρόσθετης λαβής να βρίσκεται στο προβλεπόμενο γι’ αυτό αυλάκι στο περίβλημα.