# Монтаж

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Додаткова рукоятка
Вибір свердлильного патрона і робочих інструментів
Заміна свердлильного патрона
Заміна робочого інструмента
Встановлення біт
Відсмоктування пилу/тирси/стружки