# Suktuvo antgalio įstatymas (žr. D pav.)

- Ant veržlės uždėkite ar į varžtą įremkite tik išjungtą elektrinį įrankį. Besisukantys darbo įran‌kiai gali nuslysti.

Norint naudoti suktuvo antgalį, reikia universa‌laus antgalių laikiklio (19) su SDS-plus koteliu (papil‌doma įranga).

- Nuvalykite kotelio įstatomąjį galą ir jį truputį patep‌kite.
- Universalų antgalių laikiklį sukdami stumkite į įran‌kių įtvarą, kol jis savaime užsifiksuos.
- Patikrinkite, ar užsifiksavo, t. y. universalų antga‌lių laikiklį patraukite.
- Į universalų antgalių laikiklį įstatykite antgalį. Nau‌dokite tik varžto galvutei tinkamą suktuvo antgalį.
- Norėdami išimti universalų antgalių laikiklį, pastum‌kite užraktinę movą (4) atgal ir išimkite universalų antgalių laikiklį (19) iš įrankių įtvaro.