# Indicatore del livello di carica della batteria

L’apposito indicatore, ad interruttore di avvio/arresto completamente o parzialmente premuto, visualizza il livello di carica della batteria.

LED | Capacità
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | 75–100 %
Luce fissa, 2 LED verdi | 40–75 %
Luce fissa, 1 LED verde | 15–40 %
Lampeggio lento, 1 LED verde | 0–15 %

I 3 LED dell’indicatore del livello di carica lampeggiano rapidamente quando interviene la protezione contro il sovraccarico. Se lampeggia rapidamente solo il LED centrale, la temperatura della batteria o dell’elettroutensile è al di fuori dell’intervallo di temperatura di esercizio. Lasciar raffreddare la batteria e l’elettroutensile.