# البيانات الفنية

مطرقة ثقب بمركم |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JD6 0..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA) | min-1 | 0–2000
عدد الطرقاتA) | min-1 | 0–5400
قوة الطرقة المفردة حسب EPTA-Procedure 05:2016‏ | جول | 2,0
حاضن العدة |  | SDS plus
أقصى قطر ثقب |  |
خرسانة | مم | 16
فولاذ | مم | 13
خشب | مم | 25
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏B) | كجم | 2,4 (2,5 أمبير ساعة)–2,7 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | AL 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 4.0 Ah W-.

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م