# Montagem

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Punho adicional
Selecionar bucha e ferramentas
Trocar a bucha
Troca de ferramenta
Colocar pontas de aparafusar
Aspiração de pó/de aparas