# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | SDS plus puurpadrun
(2) | SDS plus tööriistakinnitus
(3) | Tolmukaitsekübar
(4) | Lukustushülss
(5) | Sügavuspiiriku seadmise nupp
(6) | Löögi/pöörlemise peatamise lüliti
(7) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(8) | Pöörlemissuuna ümberlüliti
(9) | Sisse-/väljalüliti
(10) | Aku laetuse taseme näidik
(11) | AkuA)
(12) | Töötuli
(13) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(14) | Lisakäepideme tiibkruvi
(15) | Lisakäepide (isoleeritud haardepind)
(16) | Sügavuspiirik
(17) | Hammasvöö-puurpadrunA)
(18) | Puurpadruni SDS plus kinnitusvarsA)
(19) | SDS plus kinnitusvarrega universaalhoidikA)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.