# Tekniske data

Batteridrevet borhammer |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominell spenning | V= | 18
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 0–2000
SlagtallA) | o/min | 0–5400
Enkeltslagstyrke i henhold til EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Verktøyholder |  | SDS plus
Maks. bor-Ø |  |
Betong | mm | 16
Stål | mm | 13
Tre | mm | 25
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | PBA 18V...W-.
Anbefalte ladere |  | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C