# مقبض إضافي

- تأكد دائمًا أن المقبض الإضافي مربوط بإحكام. وإلا فقد تفقد السيطرة على العدة الكهربائية في أي وقت أثناء العمل.

## تحريك المقبض الإضافي (انظر الصورة A)

يمكنك تحريك المقبض الإضافي (15) كما تريد للوصول إلى وضع عمل آمن ومريح.

- قم بحل اللولب المجنح (14) الخاص بالمقبض الإضافي (15) وحرك المقبض الإضافي (15) إلى الوضع المرغوب. بعدها أعد ربط اللولب المجنح (14) الخاص بالمقبض الإضافي (15) بإحكام.
  انتبه إلی دخول حلقة قمط المقبض الإضافي في الحز المخصص له بالهيكل.