# 제품 사양

충전 로터리 해머 드릴 |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 603 JD6 0..‎
정격 전압 | V= | 18
정격 무부하 속도A) | min-1 | 0–2000
타격률A) | min-1 | 0–5400
EPTA-Procedure 05:2016에 따른 스트로크당 충격 에너지 | J | 2.0
툴 홀더 |  | SDS plus
최대 드릴 직경 |  |
콘크리트 | mm | 16
철재 | mm | 13
목재 | mm | 25
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 2.4 (2.5 Ah)–2.7 (6.0 Ah)
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장 배터리 |  | PBA 18V...W-.
권장하는 충전기 |  | AL 18...

A)

  배터리 PBA 18V 4.0 Ah W-. 장착 시 20−25 °C에서 측정됨.

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한