# Aku laetuse taseme näidik

Aku laetuse taseme näidik näitab osaliselt või täielikult allavajutatud sisse-/välja-lüliti korral mõne sekundi jooksul aku laetuse taset.

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 75–100 %
Pidev tuli 2 × roheline | 40–75 %
Pidev tuli 1 × roheline | 15–40 %
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | 0–15 %

Kui ülekoormuskaitse on rakendunud, vilguvad 3 laetusseisundi näidiku LED-i kiires taktis. Kui kiires taktis vilgub ainult keskmine LED, on aku või elektrilise tööriista temperatuur väljaspool töötemperatuuripiirkonda. Laske akul ja elektrilisel tööriistal jahtuda.