# Технические данные

Аккумуляторный перфоратор |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Номинальное напряжение | V= | 18
Номинальное число оборотов холостого ходаA) | мин–1 | 0–2000
Число ударовA) | мин–1 | 0–5400
Сила одиночного удара в соответствии с EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 2,0
Патрон |  | SDS plus
Макс. Ø сверла |  |
Бетон | мм | 16
Сталь | мм | 13
Древесина | мм | 25
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,4 (2,5 А·ч)–2,7 (6,0 А·ч)
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииC) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V...W-.
Рекомендуемые зарядные устройства |  | AL 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.