# Dane techniczne

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 0–2000
Liczba udarówA) | min–1 | 0–5400
Energia udaru zgodnie z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus
Maks. Ø wiercenia |  |
beton | mm | 16
stal | mm | 13
drewno | mm | 25
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarki |  | AL 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.