# Tehnički podaci

Akumulatorska udarna bušilica |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominalni napon | V= | 18
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 0–2000
Broj udaraA) | min-1 | 0–5400
Jačina pojedinačnog udara u skladu sa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Prihvat za alat |  | SDS plus
Maks. Ø bušenja |  |
Beton | mm | 16
Čelik | mm | 13
Drvo | mm | 25
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjači |  | AL 18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.