# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis perforatorius |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min-1 | 0–2000
Smūgių skaičiusA) | min-1 | 0–5400
Smūgio energija pagal „EPTA-Procedure 05:2016“ | J | 2,0
Įrankių įtvaras |  | SDS plus
Maks. gręžinio Ø |  |
Betonas | mm | 16
Plienas | mm | 13
Mediena | mm | 25
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliai |  | AL 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C