# Skift af borepatron

## Isætning/udtagning af tandkransborepatron

For at kunne arbejde med værktøj uden SDS-plus (f.eks. bor med cylindrisk skaft) skal du montere en egnet borepatron (tandkransborepatron eller selvspændende borepatron, tilbehør).

### Isætning af tandkransborepatron (se billede B)

- Rengør holdeskaftets indstiksende (18), og smør den med en smule fedt.
- Drej tandkransborepatronen (17) med holdeskaftet (18) ind i værktøjsholderen, indtil den går automatisk i indgreb.
- Kontrollér, at tandkransborepatronen (17) sidder rigtigt fast, ved at trække i låsen.