# Technické údaje

Akumulátorové vŕtacie kladivo |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Menovité napätie | V= | 18
Menovité voľnobežné otáčkyA) | min-1 | 0–2 000
Frekvencia príklepuA) | min-1 | 0–5 400
Intenzita jednotlivých príklepov podľa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Upínanie nástroja |  | SDS plus
Max. Ø vrtáka |  |
Betón | mm | 16
Oceľ | mm | 13
Drevo | mm | 25
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke C) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Odporúčané nabíjačky |  | AL 18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.