# Înlocuirea sculei

Capacul de protecţie împotriva prafului (3) împiedică în mare măsură pătrunderea prafului rezultat în urma găuririi în sistemul de prindere a accesoriilor în timpul funcţionării sculei electrice. La introducerea accesoriului, aveţi grijă să nu deterioraţi capacul de protecţie împotriva prafului (3).

- În cazul deteriorării capacului de protecţie împotriva prafului, acesta trebuie înlocuit imediat. Se recomandă ca această operaţie să fie executată la un centru de asistenţă tehnică.

## Înlocuirea sculei (SDS-plus)

### Montarea accesoriilor cu sistem de prindere SDS-plus (consultaţi imaginea C1)

Cu mandrina SDS-plus puteţi înlocui ‌simplu şi confortabil accesoriul, fără a utiliza scule suplimentare.

- Curăţă cu regularitate capătul de introducere al accesoriului şi gresează‑l uşor.
- Introdu prin răsucire accesoriul în sistemul de prindere, până când se blochează automat.
- Verifică blocarea accesoriului trăgând de acesta.

Accesoriul cu sistem de prindere SDS-plus este proiectat pentru a fi mobil. De aceea, la funcţionarea în gol, se produce o abatere de la mişcarea concentrică. Aceasta nu afectează precizia de execuţie a găurii deoarece burghiul se autocentrează în timpul găuririi.

### Demontarea accesoriilor cu sistem de prindere SDS-plus (consultaţi imaginea C2)

- Împingeţi manşonul de blocare (4) spre înapoi şi extrageţi accesoriul.