# Caractéristiques ‌techniques

Perforateur sans fil |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Tension nominale | V= | 18
Régime à vide assignéA) | min-1 | 0–2 000
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–5 400
Force de frappe selon EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Porte-outil |  | SDS plus
Ø de perçage maxi |  |
Béton | mm | 16
Acier | mm | 13
Bois | mm | 25
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandés |  | AL 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C