# Tehnilised andmed

Akupuurvasar |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nimipinge | V= | 18
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 0–2000
LöögikiirusA) | min–1 | 0–5400
Löögitugevus EPTA-Procedure 05:2016 järgi | J | 2,0
Tööriistakinnitus |  | SDS plus
Puuri max Ø |  |
Betoon | mm | 16
Teras | mm | 13
Puit | mm | 25
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatav keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-.
Soovitatavad akulaadijad |  | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.