# Montarea biţilor de şurubelniţă (consultaţi imaginea D)

- Amplasaţi scula electrică pe piuliţă/şurub numai în stare oprită. În caz contrar, accesoriile aflate în rotaţie pot aluneca.

Pentru utilizarea biţilor de şurubelniţă, este necesar un suport universal (19) cu o tijă de prindere SDS-plus (accesoriu).

- Curăţaţi capătul de introducere al tijei de prindere şi gresaţi-l uşor.
- Introduceţi suportul universal în sistemul de prindere a accesoriilor rotindu-l până când se blochează automat în acesta.
- Verificaţi blocajul trăgând de suportul universal.
- Introduceţi un cap de şurubelniţă în suportul universal. Folosiţi numai biţi de şurubelniţă potriviţi pentru capul de şurub respectiv.
- Pentru demontarea suportului universal, împingeţi spre înapoi manşonul de blocare (4) şi extrageţi suportul universal (19) din sistemul de prindere a accesoriilor.