# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuoto nominaleA) | min-1 | 0–2000
Numero di colpiA) | min-1 | 0–5400
Potenza del colpo secondo EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Attacco utensile |  | SDS plus
Ø foro max. |  |
Calcestruzzo | mm | 16
Acciaio | mm | 13
Legno | mm | 25
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliati |  | AL 18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C