# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Ном. напруга | V= | 18
Номінальна частота обертання на холостому ходуA) | об/хв | 0–2000
Число ударівA) | об/хв | 0–5400
Сила одиночного удару відповідно до EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 2,0
Патрон |  | SDS plus
Макс. Ø свердла |  |
Бетон | мм | 16
Сталь | мм | 13
Деревина | мм | 25
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,4 (2,5 A·год)–2,7 (6,0 A·год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристрої |  | AL 18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.