# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 0–2000
Соққы саныA) | мин-1 | 0–5400
EPTA-Procedure 05:2016 құжатына сай бір соққы күші | Дж | 2,0
Құрал бекіткіші |  | SDS plus
Макс. саңылау диаметрі |  |
Бетон | мм | 16
Болат | мм | 13
Ағаш | мм | 25
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 2,4 (2,5 А-сағ)–2,7 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | AL 18...

A)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 4.0 Ah W-. аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген