# Tekniset tiedot

Akkuporavasara |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Nimellinen tyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 0–2 000
IskulukuA) | min-1 | 0–5 400
Iskuvoimakkuus on määritetty EPTA-Procedure 05:2016 mukaan | J | 2,0
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus
Reiän maks. Ø |  |
Betoni | mm | 16
Teräs | mm | 13
Puu | mm | 25
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanB) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä C) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteet |  | AL 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 4.0 Ah W-. kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C