# Технички податоци

Батериски чекани за дупчење |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Номинален напон | V= | 18
Номинален број на вртежи во празен одA) | min–1 | 0–2000
Број на удариA) | min–1 | 0–5400
Јачина на поединечен удар согласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Прифат на алатот |  | SDS plus
Макс. дупка-Ø |  |
Бетон | mm | 16
Челик | mm | 13
Дрво | mm | 25
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-.
Препорачани полначи |  | AL 18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C