# Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului prezintă timp de câteva secunde nivelul de încărcare al acumulatorului dacă comutatorul de pornire/oprire este apăsat pe jumătate sau complet.

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 75–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 40–75%
Aprindere continuă o dată în verde | 15–40%
Aprindere intermitentă lentă o dată în verde | 0–15%

Cele 3 LED-uri ale indicatorului nivelului de încărcare se aprind intermitent şi rapid atunci când s-a declanşat protecţia la suprasarcină. Dacă numai LED-ul din mijloc se aprinde intermitent, temperatura acumulatorului sau a sculei electrice se află în afara intervalului temperaturilor de funcţionare. Lasă acumulatorul şi scula electrică să se răcească.