# Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesi açma/kapama şalteri yarı yarıya veya tam olarak basılı olduğunda birkaç saniye süre ile akünün şarj durumunu gösterir.

LED | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | %75–100
Sürekli ışık 2 × yeşil | %40–75
Sürekli ışık 1 × yeşil | %15–40
Yavaş tempoda yanıp sönen ışık 1 × yeşil | %0–15

Zorlanma emniyeti tetiklendiğinde, şarj durumu göstergesinin 3 LED'i hızla yanıp söner. Yalnızca ortadaki LED hızlı yanıp sönüyorsa, akünün veya elektrikli el aletinin sıcaklığı, çalışma sıcaklığı aralığının dışındadır. Akünün ve elektrikli el aletinin soğumasını bekleyin.