# Datos técnicos

Martillo perforador accionado por acumulador |  | UniversalHammer 18V
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JD6 0..‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 0–2000
Frecuencia de percusiónA) | min-1 | 0–5400
Energía por percusión según EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,0
Alojamiento del útil |  | SDS plus
Ø máx. de perforación |  |
Hormigón | mm | 16
Acero | mm | 13
Madera | mm | 25
Peso según ‌EPTA‑Procedure 01:2014B) | kg | 2,4 (2,5 Ah)–2,7 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Baterías recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendados |  | AL 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 4.0 Ah W-..

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C