# Punerea în funcţiune

##

Cu ajutorul comutatorului de oprire a percuţiei/rotaţiei (6) selectează modul de funcţionare a sculei electrice.

- Pentru comutarea modului de funcţionare, roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (6) în poziţia dorită.

Observaţie: Modifică modul de funcţionare numai când scula electrică este dezactivată! În caz contrar, scula electrică se poate deteriora.

| Poziţia pentru găurire cu percuţie în beton sau piatră
| Poziţia pentru găurire fără percuţie în lemn, metal, ceramică şi material plastic, precum şi pentru înşurubare
| Poziţia Vario Lock pentru reglarea poziţiei dălţii În această poziţie, comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (6) nu se fixează.
| Poziţia pentru dăltuire

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) poţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (9) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

- Acţionează comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) numai cu scula electrică oprită.

Reglează întotdeauna direcţia de rotaţie pentru găurire cu percuţie, găurire şi dăltuire pe funcţionarea spre dreapta.

- Funcţionare spre dreapta: Pentru găurire şi înşurubarea de şuruburi, împinge spre stânga, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8).
- Funcţionare spre stânga: Pentru slăbirea, respectiv deşurubarea şuruburilor şi piuliţelor, apasă spre dreapta, până la opritor, comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8).

##

- Pentru pornirea sculei electrice, apasă comutatorul de pornire/oprire (9).

Lampa de lucru (12) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire (9) este apăsat uşor sau complet şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

- Pentru oprirea sculei electrice, eliberează comutatorul de pornire/oprire (9).

La temperaturi scăzute, scula electrică va atinge puterea maximă de percuţie numai după un anumit timp de funcţionare.

##

Poţi regla progresiv turaţia/numărul de percuţii a/al sculei electrice conectate exercitând o apăsare mai puternică sau mai uşoară asupra comutatorului de pornire/oprire (9).

O apăsare uşoară a comutatorului de pornire/oprire (9) determină o turaţie joasă/un număr de percuţii mai mic. Turaţia/Numărul de percuţii creşte odată cu creşterea forţei de apăsare.

##

Poţi bloca dalta în poziţiile 42. Astfel poţi adopta întotdeauna poziţia de lucru optimă.

- Introdu dalta în sistemul de prindere a accesoriilor.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (6) în poziţia „Vario-Lock”.
- Roteşte accesoriul în poziţia dorită a dălţii.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (6) în poziţia „Dăltuire”. Astfel, sistemul de prindere a accesoriilor va fi blocat.
- Reglează direcţia de rotaţie pentru dăltuire pe funcţio‌narea spre dreapta.