# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
1. greitis | min-1 | 0–500 | 0–500
2. greitis | min-1 | 0–1900 | 0–1900
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Maks. sukimo momentasA) | Nm | 60 | 60
Tuščiosios eigos smūgių skaičiusA) | min-1 | – | 0–28500
Maks. gręžinio Ø (1./2. greitis)
Mūro siena | mm | – | 13
Plienas | mm | 13 | 13
Mediena | mm | 35 | 35
Griebtuvo kumštelių praskėtimo ribos | mm | 13 | 13
Maks. varžtų Ø | mm | 10 | 10
SvorisB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekomenduojami krovikliaiD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 2.0Ah

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

D)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional