# Indicatore del livello di carica della batteria sull’elettroutensile

L’indicatore del livello di carica della batteria sull’elettroutensile mostra per alcuni secondi, ad interruttore di avvio/arresto completamente o parzialmente premuto, il livello di carica della batteria.

LED | Livello di carica
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | ≈ 75–100%
Luce fissa, 2 LED verdi | ≈ 40–75%
Luce fissa, 1 LED verde | ≈ 15–40%
Lampeggio lento, 1 LED verde | ≈ 0–15%

I 3 LED dell’indicatore del livello di carica sull’elettroutensile lampeggiano velocemente quando la temperatura della batteria si trova fuori dal campo di temperatura d’esercizio e/o quando è intervenuta la protezione contro il sovraccarico.