# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
1-беріліс | мин-1 | 0–500 | 0–500
2–беріліс | мин-1 | 0–1900 | 0–1900
ISO 5393 стандарты бойынша қатты/жұмсақ материалдарды бұрап бекіту кезіндегі макс. айналу моментіA) | Нм | 47/24 | 42/24
Макс. айналу моментіA) | Нм | 60 | 60
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіндегі соққы саныA) | мин-1 | – | 0–28500
Макс. саңылау диаметрі (1-ші/2-ші беріліс)
Кірпіш қалау | мм | – | 13
Болат | мм | 13 | 13
Ағаш | мм | 35 | 35
Бұрғылау патронының қысу диапазоны | мм | 13 | 13
Бұрандалардың макс. диаметрі | мм | 10 | 10
СалмағыB) | кг | 1,3 (1,5 А-сағ)–1,6 (6,0 А-сағ) | 1,3 (1,5 А-сағ)–1,6 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 2.0Ah аккумуляторымен өлшенеді

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

D)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional