# Datos técnicos

Atornilladora taladradora accionada por acumulador |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA)
1.a velocidad | min-1 | 0–500 | 0–500
2.a velocidad | min-1 | 0–1900 | 0–1900
Máx. par de atornillado duro/blando según ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Máx. par de giroA) | Nm | 60 | 60
Nº de impactos con revoluciones en vacíoA) | min-1 | – | 0–28500
Ø máx. de taladro (1.ª/2.ª velocidad)
Ladrillo | mm | – | 13
Acero | mm | 13 | 13
Madera | mm | 35 | 35
Capacidad del portabrocas | mm | 13 | 13
Ø máx. de tornillos | mm | 10 | 10
PesoB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 2.0Ah

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional