# Индикатор за акумулаторната батерия върху електроинструмента

Индикаторът за акумулаторната батерия върху електроинструмента показва при наполовина или напълно натиснат пусков прекъсвач за няколко секунди състоянието на зареждане на акумулаторната батерия.

Светодиод | Степен на зареденост
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | ≈ 75–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | ≈ 40–75 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | ≈ 15–40 %
бавно мигане 1 × зелено | ≈ 0–15 %

3-те светодиода на индикатора за състоянието на зареждане върху електроинструмента мигат бързо, ако температурата на акумулаторната батерия е извън работния температурен диапазон и/или се е задействала защитата срещу претоварване.