# Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant elektrinio įrankio

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius ant elektrinio įrankio, kai yra pusiau arba visiškai paspaustas įjungimo-išjungimo jungiklis, kelias sekundes rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę.

LED | Įkrovos būklė
--- | ---
Šviečia nuolat 3 x žali | ≈ 75–100 %
Šviečia nuolat 2 x žali | ≈ 40–75 %
Šviečia nuolat 1 x žalias | ≈ 15–40 %
Lėtai mirksi 1 x žalias | ≈ 0–15 %

Įkrovos būklės indikatoriaus 3 šviesos diodai ant elektrinio įrankio mirksi greitai, kai akumuliatoriaus temperatūra yra už darbinės temperatūros intervalo ribų ir/arba suveikė apsauga nuo per didelės apkrovos.