# Indicateur d’état de charge de l’outil électroportatif

En cas d’actionnement à fond ou à moitié de l’interrupteur Marche/Arrêt, l’indicateur d’état de charge signale pendant quelques secondes le niveau de charge de l’accu.

LED | Niveau de charge
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | ≈ 75–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | ≈ 40–75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | ≈ 15–40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | ≈ 0–15 %

Les 3 LED de l’indicateur d’état de charge de l’outil électroportatif se mettent à clignoter rapidement dès que la température de l’accu sort de la plage de températures admissibles et/ou après entrée en action de la protection contre les surcharges.