# Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à videA)
1ère vitesse | tr/min | 0–500 | 0–500
2ème vitesse | tr/min | 0–1 900 | 0–1 900
Couple de vissage maxi (dur/tendre) selon ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Couple maxiA) | Nm | 60 | 60
Fréquence de frappe à videA) | min-1 | – | 0–28 500
Ø de perçage maxi (1ère/2ème vitesse)
Maçonnerie | mm | – | 13
Acier | mm | 13 | 13
Bois | mm | 35 | 35
Plage de serrage du mandrin | mm | 13 | 13
Ø de vissage maxi | mm | 10 | 10
PoidsB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Chargeurs recommandésD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 2.0Ah

B)

  selon l’accumulateur utilisé

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional