# Aku laetusseisundi näidik akul

Märkus: kõikidel akutüüpidel ei ole laetuse taseme indikaatorit.

LEDid aku laetusseisundi näidikul näitavad aku laetusseisundit. Tööohutuse huvides saab aku laetusseisundit vaadata ainult seisval elektrilisel tööriistal.

Laetusseisundi näitamiseks vajutage laetusseisundi näidu nuppu akul. See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

LED akul | Laetusseisund
--- | ---
Pidev tuli 4 × roheline | ≈ 75–100%
Pidev tuli 3 × roheline | ≈ 50–75 %
Pidev tuli 2 × roheline | ≈ 25–50%
Pidev tuli 1 × roheline | ≈ 5–25%
Vilkuv tuli 1 × roheline | ≈ 0–5%