# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї на електроінструменті

Індикатор рівня заряду акумуляторної батареї на електроінструменті відображає рівень заряду акумуляторної батареї протягом декількох секунд при наполовину або повністю натиснутому вимикачі.

Світлодіод | Ступінь зарядженості
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | ≈ 75–100 %
Свічення 2-х зелених | ≈ 40–75 %
Свічення 1-го зеленого | ≈ 15–40 %
Повільне блимання 1‑го зеленого | ≈ 0–15 %

3 світлодіоди індикатора рівня заряду на інструменті швидко блимають, коли температура акумуляторної батареї виходить за межі робочого діапазону температур та/або спрацьовує захист від перевантаження.