# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)
1. vaihde | min-1 | 0–500 | 0–500
2. vaihde | min-1 | 0–1 900 | 0–1 900
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanA) | Nm | 47/24 | 42/24
Suurin vääntömomenttiA) | Nm | 60 | 60
Iskuluku tyhjäkäyntikierrosluvullaA) | min-1 | – | 0–28 500
Reiän enimmäishalkaisija (1./2. vaihde)
Kiviseinä | mm | – | 13
Teräs | mm | 13 | 13
Puu | mm | 35 | 35
Istukan aukeama | mm | 13 | 13
Ruuvin enimmäishalkaisija | mm | 10 | 10
PainoB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Suositellut latauslaitteetD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 2.0Ah kanssa

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

D)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional