# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz elektroinstrumenta

Uz elektroinstrumenta esošais akumulatora uzlādes pakāpes indikators pie daļēji vai pilnīgi nospiesta ieslēdzēja/izslēdzēja taustiņa uz dažām sekundēm iedegas, parādot akumulatora uzlādes pakāpi.

LED | Uzlādes pakāpe
--- | ---
Deg pastāvīgi 3 × zaļā krāsā | ≈ 75–100 %
Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā | ≈ 40–75 %
Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā | ≈ 15–40 %
Lēnām mirgo 1 zaļa lampiņa | ≈ 0–15 %

Uz elektroinstrumenta esošās uzlādes pakāpes indikatora trīs LED diodes ātri mirgo, ja akumulatora temperatūra ir ārpus darba temperatūras diapazona robežām un/vai, ja ir nostrādājusi aizsardzība pret pārslodzi.