# Indikator for batteriets ladenivå på elektroverktøyet

Indikatoren for batteriets ladenivå på elektroverktøyet viser batteriets ladenivå i noen sekunder når av/på-bryteren trykkes halvveis eller helt inn.

LED | Ladenivå
--- | ---
Kontinuerlig lys 3 x grønt | ≈ 75–100 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt | ≈ 40–75 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt | ≈ 15–40 %
Blinker langsomt 1 x grønt | ≈ 0–15 %

De tre lysdiodene i ladenivåindikatoren på elektroverktøyet blinker raskt hvis temperaturen til batteriet er utenfor driftstemperaturområdet og/eller overbelastningsvernet har blitt aktivert.