# Indicateur d’état de charge de l’accu

Remarque : Tous les types d’accu ne possèdent pas d’indicateur d’état de charge.

Les LED de l’indicateur d’état de charge de l’accu indiquent le niveau de charge de l’accu. Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’afficher l’état de charge que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, actionnez la touche de l’indicateur d’état de charge sur l’accu.Il est également possible d’afficher le niveau de charge quand l’accu ne se trouve pas dans l’outil.

LED de l’accu | Niveau de charge
--- | ---
Allumage permanent en vert de 4 LED | ≈ 75–100 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | ≈ 50–75 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | ≈ 25–50 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | ≈ 5–25 %
Clignotement en vert de 1 LED | ≈ 0–5 %