# Technické údaje

Akkumulátoros fúró- és csavarozógép |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA)
1. stupeň | ot/min | 0–500 | 0–500
2. stupeň | ot/min | 0–1 900 | 0–1 900
Max. krouticí moment tuhý/měkký šroubový spoj podle ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Max. krouticí momentA) | Nm | 60 | 60
Počet příklepů při běhu naprázdnoA) | min-1 | – | 0–28 500
Max. Ø vrtání (1./2. stupeň)
Zdivo | mm | – | 13
Ocel | mm | 13 | 13
Dřevo | mm | 35 | 35
Rozsah upnutí sklíčidla | mm | 13 | 13
Max. Ø šroubů | mm | 10 | 10
HmotnostB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem PBA 18V 2.0Ah

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

D)

  Následující nabíječky nejsou kompatibilní s akumulátorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional