# Indicador del estado de carga del acumulador de la herramienta eléctrica

Al presionar hasta la mitad, o completamente, el interruptor de conexión/desconexión, el indicador de estado de carga del acumulador de la herramienta eléctrica muestra durante algunos segundos el estado de carga del acumulador.

LED | Estado de carga
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | ≈ 75–100 %
Luz permanente 2 × verde | ≈ 40–75 %
Luz permanente 1 × verde | ≈ 15–40 %
Luz intermitente lenta 1 × verde | ≈ 0–15 %

Los 3 LED del indicador de estado de carga de la herramienta eléctrica parpadean rápidamente, si la temperatura del acumulador está fuera del margen de temperatura de servicio y/o ha reaccionado la protección contra sobrecarga.