# مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية

يشير مبين حالة شحن المركم بالعدة الكهربائية عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء مضغوطا بشكل نصفي أو بالكامل لعدة ثوان إلى حالة شحن المركم.

لمبة LED‏ | حالة الشحن
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | ≈ 75–100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | ≈ 40–75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | ≈ 15–40 %
ضوء وماض بطيء 1 × أخضر | ≈ 0–15 %

تومض لمبات الدايود الثلاث بمبين حالة الشحن بالعدة الكهربائية بسرعة عندما تخرج درجة حرارة المركم عن نطاق درجة حرارة التشغيل و/أو عند استجابة واقية فرط التحميل.