# Tehniskie dati

Akumulatora urbjmašīna–skrūvgriezis |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
1. pārnesumā | min-1 | 0–500 | 0–500
2. pārnesumā | min-1 | 0–1900 | 0–1900
Maks. griezes moments cietam/mīkstam skrūvēšanas režīmam, atbilstoši standartam ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Maks. griezes momentsA) | Nm | 60 | 60
Triecienu biežums brīvgaitas griešanās ātrumāA) | min-1 | – | 0–28500
Maks. urbumu Ø (1./2. pārnesumam)
Mūrī | mm | – | 13
Tēraudā | mm | 13 | 13
Kokā | mm | 35 | 35
Urbjpatronas spriegošanas diapazons | mm | 13 | 13
Maks. skrūves Ø | mm | 10 | 10
SvarsB) | kg | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah) | 1,3 (1.5 Ah)–1,6 (6.0 Ah)
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības C) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru PBA 18V 2.0Ah

B)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

D)

  Minētās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional