# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | UniversalDrill 18V-60 | UniversalImpact 18V-60
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JD7 0..‎ | ‎3 603 JD7 1..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Скорост на въртене на празен ходA)
1. предавка | min–1 | 0–500 | 0–500
2. предавка | min–1 | 0–1900 | 0–1900
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393A) | Nm | 47/24 | 42/24
Макс. въртящ моментA) | Nm | 60 | 60
Честота на ударите на празен ходA) | min–1 | – | 0–28500
Макс. диаметър на пробивания отвор (1./2. предавка)
Зидария | mm | – | 13
Стомана | mm | 13 | 13
Дърво | mm | 35 | 35
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 13 | 13
Макс. Ø на винтове | mm | 10 | 10
ТеглоB) | kg | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah) | 1,3 (1,5 Ah)–1,6 (6,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчани акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Препоръчани зарядни устройстваD) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 2.0Ah

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

D)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional